（その２）

**屋外広告物安全点検結果報告書**

年　　月　　日

会津若松市長あて

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　報告者　住　　所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　　名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号

下記のとおり屋外広告物の点検結果を条例第２１条の３の規定により報告します。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 種類 | |  | | | | | |
| 表示区域又は  設置場所 | |  | | | | | |
| 設置年月日 | | 年　　月　　日 | | 点検年月日 | | | 年　　月　　日 |
| 点検者  （管理者） | | 住　　所  氏　　名  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（電話番号　　　　　　　　　　　） | | | | | |
| 資格名称 | （資格者証の写しを添付して下さい） | | | | |
| 点検  箇所 | 点検項目 | | | | 異常の有・無 | 改善の概要 | |
| 基礎部・  上部構造 | 1　上部構造全体の傾斜、ぐらつき | | | | 有・無 |  | |
| 2　基礎のクラック、支柱と根巻きとの隙間、支柱ぐらつき | | | | 有・無 |  | |
| 3　鉄骨のさび発生、塗装の老朽化 | | | | 有・無 |  | |
| 支持部 | 1　鉄骨接合部(溶接部・プレート)の腐食、変形、隙間 | | | | 有・無 |  | |
| 2　鉄骨接合部(ボルト、ナット、ビス)のゆるみ、欠落 | | | | 有・無 |  | |
| 取付部 | 1　アンカーボルト・取付部プレートの腐食、変形 | | | | 有・無 |  | |
| 2　溶接部の劣化、コーキングの劣化等 | | | | 有・無 |  | |
| 3　取付対象部(柱・壁・スラブ)・取付部周辺の異常 | | | | 有・無 |  | |
| 広告板 | 1　表示面板・切り文字等の腐食、破損、変形、ビス等の欠落 | | | | 有・無 |  | |
| 2　側板、表示面板押さえの腐食、破損、ねじれ、変形、欠損 | | | | 有・無 |  | |
| 3　広告板底部の腐食、水抜き孔の詰まり | | | | 有・無 |  | |
| 照明装置 | 1　照明装置の不点灯、不発光 | | | | 有・無 |  | |
| 2　照明装置の取付部の破損、変形、さび、漏水 | | | | 有・無 |  | |
| 3　周辺機器の劣化、破損 | | | | 有・無 |  | |
| その他 | 1　付属部材（※）の腐食、破損 | | | | 有・無 |  | |
| 2　避雷針の腐食、損傷 | | | | 有・無 |  | |
| 3　その他点検した事項（　　　　　　　　　　　　　　　） | | | | 有・無 |  | |

　※装飾、振れ止め棒、鳥よけ、その他付属品。

　（注1）　屋外広告物等の種類により、該当する点検箇所・点検項目がない場合は、改善の概要の欄に斜線を引くこと。

　（注2）　取付部周辺の異常に係る点検項目については、屋外広告物を取付ける建築物・工作物等の安全確認を含む。